Witam,

oto rozwiązanie:

F1=2,4kN=2400N

d1=15mm=0,015m      r1=0,015/2=0,0075m

F2=?

d2=300mm=0,3m         r2=0,3/2=0,15m

n=0,8

warunek równowagi dla prasy hydraulicznej:

F1/S1=F2/S2

S1=pir1^2  pole powierzchni tłoka

S1=pi(0,0075)^2

S1=0,00005625xpi

S1=56,25x10^-6 x pi m^2

S2=pir2^2

S2=pi(0,15)^2

S2=pix0,0225

S2=2,25x10^-2xpi m^2

z warunku równowagi mamy:

F2=F1xS2/S1

F2=(2400xpix2,25x10^-2) / (56,25x10^-6xpi)

F2=960000N

F2=960 kN

rzeczywista siła prasy hydraulicznej wynosi:

F2=nxF2

F2=0,8x960

F2=768 kN

s2=2mm  przemieszczenie dużego tłoka

s1=?

Z warunku równowagi dla prasy:

F1xs1= F2xs2

s1=F2xs2/F1

s1=960000x0,002 / 2400

s1=0,8m

s1=800 mm